<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="44.382" y1="8.868" x2="-5.618" y2="8.868" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.618" y1="8.868" x2="-5.618" y2="-1.132" width="0" layer="20"/>
<hole x="0.375" y="4" drill="2"/>
<hole x="30.375" y="4" drill="2"/>
<text>EU</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl-ez">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="digg">
<packages>
<package name="CERM_OSC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="se-it.eu.eagle-library">
<packages>
<package name="TO92-EBC-OVAL-SMALLER">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TO92-CBE-SMALLER">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl-ez" package="C025-025X050" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTL1" library="digg" package="CERM_OSC" value="8.0MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl-ez" package="E2,5-5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="se-it.eu.eagle-library" package="TO92-CBE-SMALLER" value="MPS2907A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204V" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="se-it.eu.eagle-library" package="TO92-EBC-OVAL-SMALLER" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="se-it.eu.eagle-library" package="TO92-EBC-OVAL-SMALLER" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="se-it.eu.eagle-library" package="TO92-EBC-OVAL-SMALLER" value="2N2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3_EU" library="adafruit" package="0204V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL08" value="TINY10P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="XTL1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="T3" pad="E"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="R3_EU" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="T3" pad="B"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="B"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="T3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="XTL1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="XTL1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3_EU" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
